|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во в уп.шт | Размер,см | Вес ,кг |
| ПЭТ 0,07 | 300 | Фасовка по 300 шт | 3,986 |
| ПЭТ 0,01 | 300 | Фасовка по 300 шт | 3,986 |
| ПЭТ 0,15 | 100 | Фасовка по 100 шт | 1,486 |
| ПЭТ 0,2 | 200 | 70\*66\*14 | 2,480 |
| ПЭТ 0,2 (38мм) | 200 | 70\*66\*14 | 3,440 |
| ПЭТ 0,25 | 200 | 80\*70\*15 | 2,480 |
| ПЭТ 0,3 | 200 | 100\*70\*14 | 3,440 |
| ПЭТ 0,5 (38мм) | 100 | 80\*65\*17 | 2,580 |
| ПЭТ 0,5 (38мм) выс. | 100 | 65\*65\*20 | 2,580 |
| ПЭТ 0,5 бел. (38мм) | 100 | 80\*65\*17 | 2,580 |
| ПЭТ 0,5 бел.выс. (38мм) | 100 | 65\*65\*20 | 2,580 |
| ПЭТ 0,5 б/ц | 100 | 60\*60\*23 | 2 |
| ПЭТ 0,5 бел. | 100 | 57\*50\*25 | 2,8 |
| ПЭТ 0,93 (38мм) б/ц | 75 | 86\*60\*24 | 1,930 |
| ПЭТ 0,93 (38мм) бел. | 75 | 86\*60\*24 | 1,930 |
| ПЭТ 1,0 б/ц | 100 | 100\*60\*26 | 2,2 |
| ПЭТ 1,0 бел | 50 | 55\*50\*28 | 1,430 |
| ПЭТ 1,0 корич. | 50 | 55\*50\*28 | 1,230 |
| ПЭТ 1,0 технич. | 50 | 59\*59\*24 | 1,680 |
| ПЭТ 1,5 б/ц | 50 | 70\*55\*32 | 1,430 |
| ПЭТ 1,5 корич. | 50 | 65\*50\*32 | 1,930 |
| ПЭТ 2,0 б/ц | 50 | 90\*50\*32 | 1,7 |
| ПЭТ 3,0 б/ц | 40 | 110\*55\*33 | 1,6 |
| ПЭТ 5,0 (38мм) б/ц | 35 | 120\*70\*34 | 2,270 |
| ПЭТ 5,0 (48мм) б/ц | 40 | 130\*70\*34 | 3,1 |